Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения «Дон»

от 07 октября 2022 года №52

**ПРАВИЛА**

**учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «Дон».

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, водопровод, а также другие естественные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «Дон», а также организация водопроводного хозяйства поселения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой и обеспечены подъездной дорогой. Крышки люков должны быть обозначены указателями.

2.4. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения «Дон», не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие крышки.

**5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**

Администрация сельского поселения, организации водопроводного хозяйства, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

**6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**

6.1. Ежегодно в октябре–ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского поселения «Дон»

от 07 октября 2022 года №52

**Перечень**

**наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения «Дон»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид водоисточника, характеристика** | **Адрес и координаты привязки** | **Ведомственная принадлежность** |
| 1. | Пожводоём 50 куб.м.  Металлическая ёмкость | с. Дон ул. Нагорная, южнее на 50 метров от границы земельного участка № 38 | Администрация сельского поселения «Дон» |
| 2. | Пожводоём 50 куб.м.  Металлическая ёмкость | с. Дон, ул. Нагорная, южнее на 50 метров от границы земельного участка № 38 |
| 3. | Пожводоём 50 куб.м.  Металлическая ёмкость | с. Дон, ул. Нагорная, южнее на 50 метров от границы земельного участка № 38 |  |
| 4. | Пожводоём 25 куб. м.  Металлическая ёмкость | с. Дон ул. Нагорная, южнее на 60 метров от здания МОУ Донской начальной школы |  |
| 5. | Пожводоём 25 куб.м.  Металлическая ёмкость | с. Дон  ул. Нагорная, южнее на 60 метров от здания МОУ Донской начальной школы |
| 6. | Пожводоём 25 куб.м.  Металлическая ёмкость | с. Дон ул. Центральная, западнее на 25 метров от стены магазина, принадлежащего СПО «Усть-Куломский» |
| 7. | Пожводоём 25 куб.м.  Металлическая ёмкость | с. Дон ул. Центральная, напротив дома № 8 |
| 8. | Пожводоём 25 куб.м.  Металлическая ёмкость | п.Шэръяг, севернее на 100 метров от здания МОУ Шэръягская ООШ |
| 9. | Пожводоём 15 куб.м.  Металлическая ёмкость | д. Жежим, ул.Центральная, восточнее автобусной остановки |

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского поселения «Дон»

от 07 октября 2022 года №52

АКТ

проверки технического состояния противопожарного водоема

« » 2022 г.

Я, нижеподписавшаяся, балансодержатель администрации сельского поселения «Дон» глава администрации Дорогань Ольга Николаевна,

составили настоящий акт в том, что в период с « » ……….. по « »………. 20.. года проведена проверка №1 технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Месторасположение ПВ | № ПВ | Объем (м3) | Выявленные недостатки |
| 1 | с. Дон ул. Нагорная, южнее на 50 метров от границы земельного участка № 38 | 1 | 50 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется |
| 2 | с. Дон, ул. Нагорная, южнее на 50 метров от границы земельного участка № 38 | 2 | 50 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется |
| 3 | с. Дон, ул. Нагорная, южнее на 50 метров от границы земельного участка № 38 | 3 | 50 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется |
| 4 | с. Дон ул. Нагорная, южнее на 60 метров от здания МОУ Донской начальной школы | 4 | 25 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется |
| 5 | с. Дон  ул. Нагорная, южнее на 60 метров от здания МОУ Донской начальной школы | 5 | 25 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется |
| 6 | с. Дон ул. Центральная, западнее на 25 метров от стены магазина, принадлежащего СПО «Усть-Куломский» | 6 | 25 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется |
| 7 | с. Дон ул. Центральная, напротив дома № 8 | 7 | 25 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется |
| 8 | п. Шэръяг, севернее на 100 метров от здания МОУ Шэръягская ООШ | 8 | 25 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется |
| 9 | д. Жежим, ул.Центральная, восточнее автобусной остановки | 9 | 15 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется |

Примечание: АКТ составлен в 2-х экземплярах по одному каждой стороне:

один Дорогань О.Н. главе администрации сельского поселения «Дон», один 19 ПСЧ .

Балансодержатель администрация сельского поселения «Дон»

Дорогань Ольга Николаевна-